· Tubulatura din PP reprezinta un material plastic, obtinut prin polimerizarea polipropilenei, caracterizat prin proprietati deosebite, precum: rezistenta si functionalitate pe termen lung, stabilitate fata de actiunea unei game variate de substante chimice, chiar si in conditii de temperatura ridicata, usurinta si rapiditate in procesul de montare. 
Tubulatura PP este recomandata pentru realizarea instalatiilor de canalizare interioara, cu aplicabilitate in locuinte uni sau plurifamiliale, institutii publice si constructii industriale.
Polipropilena poate fi definita ca fiind o rasina termoplastica, avand propietatea de a-si modifica starea de agregare, in functie de temperatura. Revenirea la starea rigida, prin procesul de racire, face posibila realizarea de produse prin injectie, extrudare, extrudare-suflare si formare sub vid.

.

Avantajele tubulaturii PP
· gama variata de diametre si lungimi, permitand realizarea oricarei geometrii de instalatie de scurgere;

· montare simpla si rapida, excluzand utilizarea adezivilor sau a masticurilor;

· eliminarea fenomenului de imbatranire, datorita greutatii moleculare mari a materiei prime folosite;

· rezistenta mecanica ridicata;

· rezistenta optima la fluide cu temperaturi ridicate, evacuate din masini de spalat sau din lavoare;

· rezistenta la coroziune, abraziune si depuneri si reducerea dezvoltarii florei bacteriene;

· conductibilitate termica redusa;

· reducerea efectului de producere a condensului;

· pierderi de sarcina reduse;

· stabilitate fata de actiunea microorganismelor si compatibilitate cu o gama variata de substante chimice;

· eliminarea problemelor cauzate de curenti vagabonzi;

· etanseizare perfecta;

· executarea rapida a reparatiilor si a reamenajarilor.
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