Системы теплых полов FIRATPEX получили достаточно широкое распространение на мировом рынке пластмассовых труб в результате разработки труб из сшитого полиэтилена PE-Xb. В нашей стране также, благодаря производству Труб Fıratpex с кислородным барьером, которые являются чудом технологического прогресса, сформировалась отрасль безупречной эксплуатации системы теплых полов. Данная технология является чрезвычайно приемлемым решением для устройства отопления на таких объектах с широкими и высокими потолками, как деловые центры, спортивные залы, школы, лаборатории, места для богослужений, кинотеатры.

В системах теплых полов, обеспечиваемых равномерное распределение тепла при условии корректно разработанного проекта, достигается высокий температурный комфорт при низком температурном режиме отопления, в результате чего обеспечивается экономия топлива на уровне 25 процентов в сравнении со стандартным отопительным оборудованием, а также создаются эстетически целостные и просторные полезные площади.

Кроме этого, Системы пластмассовых труб FIRATPEX обладают большим количеством преимуществ, которые включают длительный срок эксплуатации, составляющий не менее пятидесяти лет, легкость материала, а также быструю и безотходную прокладку трубопровода. Системы теплых полов являются безопасным для здоровья, комфортным и экономичным решением. Системы труб Fıratpex, обеспечивающие высокую эффективность в передаче тепла и поддержании температурного режима, обладают всеми структурными характеристиками, необходимыми для устройства систем теплых полов. Системы теплых полов являются безопасным для здоровья, комфортным и экономичным решением. Системы труб Fıratpex, обеспечивающие высокую эффективность в передаче тепла и поддержании температурного режима, обладают всеми структурными характеристиками, необходимыми для устройства систем теплых полов.

Системы теплых полов обеспечивают равномерное и однородное распределение тепла в помещении.

Прокладка труб в системах теплых полов должна осуществляться с обеспечением характеристик, направленных на равномерное распределение тепла в помещении

Трубы Fıratpex, пользующие особенным предпочтением в секторе пластмассовых труб, обладают гибкой структурой, которая позволяет осуществлять прокладку труб в параллельной одинарной, параллельной двойной, параллельной тройной и спиральной формах, в зависимости от характеристик площади выполнения работ.
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