EASYMATIC/EASYRADIO 
Comanda la distanta comunicanta 

Un adevarat creier al cazanelor CITY si CITADINE, MCR si SOLNEO, regulatorul programabil EASYMATIC actioneaza asupra temperaturii cazanului si a pompei de caldura in scopul optimizarii confortului si a diminuarii consumului de energie. Prin simpla racordare a unei sonde de apa calda menajera, acesta permite de asemenea si generarea unui circuit de apa calda menajera (intre 5 si 60°C). Instalata intr-o camera pilot aleasa corect, aceasta analizeaza automat conditiile locuintei pentru ca mai apoi sa dea instructiuni cazanului pentru modularea reglarii arzatorului.

Comanda la distanta, fara fir, EASYRADIO asigura reglarea si programarea incalzirii dupa aceleasi moduri de functionare ca si EASYMATIC. Aceasta este livrata impreuna cu un dispozitiv emitator/receptor care se fixeaza pe perete in apropierea cazanului. Transferul de informatii intre modulul EASYRADIO si dispozitivul emitator/receptor se face via unde radio care actioneaza pe distanta dintre pivnita pana in pod intr-un imobil de pana la 3 etaje (distanta medie in camp liber este de 300 metri). Fara fir, aceasta este solutia ideala pentru renovari.

EASYMATIC si EASYRADIO pot fi legate la o sonda de exterior ceea ce permite reglarea incalzirii in functie de temperatura exterioara oferind un maxim de confort si economisirea energiei.
